SAR  
Se deplaseaza bitii din destinatie cu nr pozitii spre dreapta, iar pe pozitiile ramase libere se completeaza valorea bitului de semn. Ultimul bit siftat se pastreaza in carry flag.

ROL  
Se rotesc spre stanga bitii din destinatie cu nr pozitii , iar ultimul bit modificat este salvat in CF

RCL

Se rostesc bitii cu nr pozitii la stanga si